既存ブロック塀等の安全性チェックリスト

各調査項目の内容を確認し、該当する調査結果に〇をつけてください。

□**補強コンクリートブロック造の塀の場合**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 調査項目 | | 調査内容 | 調査結果 | |
| 外　観　調　査（目　視） | 塀の高さ | 道路等の地盤面から２.２ｍ以下である。 | はい | いいえ |
| 塀の厚さ | １０ｃｍ以上ある。  （塀の高さが２ｍを超える場合は１５ｃｍ  以上。） | はい | いいえ |
| 控え壁 | 塀の高さが１.２ｍを超える場合、塀の長さ  ３.４ｍ以下ごとに、塀の高さの１/５以上の  長さの控え壁がある。 | はい | いいえ |
| 基礎 | コンクリートの基礎がある。  （塀の高さが１.２ｍを超える場合、基礎の  根入れ深さが３０ｃｍ以上ある。） | はい | いいえ |
| 健全性 | 亀裂や傾き、ぐらつきがない。 | はい | いいえ |
| ※上記項目のうち１つでも「いいえ」があれば、補助金交付の対象となります。 | | | | |
| 外観調査の結果が全て「はい」で、専門家による調査を行った場合のみ回答 | | | | |
| 鉄筋 | | 直径９ｍｍ以上の鉄筋が、縦横ともに８０ｃｍ以下の間隔で配筋されている。 | はい | いいえ |

※鉄筋の有無が不明な場合は、組積造の塀として申請してください。

□**組積造の塀の場合（れんが造、石造、鉄筋のないブロック塀）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 調査項目 | | 調査内容 | 調査結果 | |
| 外観調査（目視） | 塀の高さ | 道路等の地盤面から１.２ｍ以下である。 | はい | いいえ |
| 塀の厚さ | 塀の高さの１/１０以上ある。 | はい | いいえ |
| 控え壁 | 塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの１.５倍  以上の長さの控え壁がある。 | はい | いいえ |
| 基礎 | コンクリートの基礎があり、根入れが２０ｃｍ以上ある。 | はい | いいえ |
| 健全性 | 亀裂や傾き、ぐらつきがない。 | はい | いいえ |
| ※上記項目のうち１つでも「いいえ」」があれば補助金交付の対象となります。 | | | | |

※この調査表は、平成30年6月21日付け国住指第1130号において通知された「ブロック塀等の点検のチェックポイント」の基準を参照し作成しています。